SAUERSYSTEME - Fluginsektenvernichter - Gebrauchsanweisung 
Typ WE-SB-30 und WE-SB-30S 
 
 
Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie die Unterlagen zum Nachschlagen auf und geben Sie sie einem möglichen Nachbesitzer des Gerätes mit. 
 
Bestimmungsgemäße Verwendung 
Der SAUERSYSTEME Fluginsektenvernichter dient zur Bekämpfung von Fluginsekten, die durch UV-Licht angelockt werden und an dem Klebeeinsatz hängen bleiben.  
Die Verwendung beschränkt sich auf Innenräume, die möglichst staubfrei sein sollten. 
Der Insektenvernichter kann wahlweise als Standmodell auf einer ebenen Fläche, oder an der Wand aufgehängt betrieben werden. 
 
Wichtige Sicherheitshinweise 
Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr. 
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr  Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Beaufsichtigen Sie Kinder um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 
 
Überprüfen Sie die Spannung Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes. 
Schließen Sie den Stecker des Anschlusskabels nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose an. 
Achten Sie darauf dass die Steckdose frei zugänglich ist. 
Schließen Sie keine Verlängerungskabel und weitere Elektrogeräte o.ä. am Gerät an. 
Bei einer Beschädigung der Netzanschlussleitung darf ein Ersatz aus Sicherheitsgründen nur durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder anderes durch den Hersteller autorisiertes Personal erfolgen. 
Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit den dafür vorgesehenen UV-Stabröhren und verwenden Sie nur diese als Ersatz. 
 
Stellen Sie das Gerät nur in trockenen Räumen auf, in feuchter und nasser Umgebung besteht die Gefahr von unkalkulierbaren Funktionsstörungen. 
Wählen Sie einen Standort von mindestens 2 m über dem Boden, um die optimale Fangquote zu erreichen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten wo das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist. 
Achten Sie immer auf ausreichend Abstand von Personen zum Gerät. Ultraviolettes Licht kann schädlich sein für Augen und Haut.  
Sorgen Sie für einen Mindestabstand zu allen leicht entflammbaren Materialien wie Vorhängen, Decken etc. 
 
Beschreibung / Lieferumfang  
Schutzgitter 
Starter 
UV-Stabröhren 
Klebefolie  
Buchse für Netzanschlussleitung 
Standfüße 
Aufhängeösen zur Wandmontage (Rückseite) 
Netzanschlusskabel 
2 Dübel, 2 Schrauben  
Gebrauchsanweisung 
 
Aufstellen 
Wählen Sie einen geeigneten Standpunkt für das Gerät:  
· An der dunkelsten Stelle des Raumes (möglichst ohne Sonnenlicht, um die Strahlungsintensität der UV Stabröhren nicht durch Tageslicht zu beeinträchtigen) - 	In der Höhe von etwa 2 Meter über dem Boden. 
· Außerhalb der Reichweite von Kindern. 
Zur Wandmontage bohren Sie im Abstand der Aufhängeösen mit einem geeigneten Bohrer die Löcher für die mitgelieferten Dübel und Schrauben. 
WARNUNG 
Achten Sie vor dem Bohren auf mögliche, unter Putz verlegte Strom- oder Installationsleitungen. 


Inbetriebnahme 
Nehmen Sie das Gerät aus dem Transportkarton. 
Zum Aufstellen Standfüße ausklappen.  	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
Schutzgitter nach oben aufklappen (nur möglich ohne Anschlusskabel) und den korrekten Sitz der Stabröhren überprüfen: Die Stabröhren sind in der Halterung eingerastet und lassen sich nicht ohne Weiteres drehen. 
Nur wenn die Röhren bei Auslieferung des Gerätes nicht eingesetzt sind: 
Schutzgitter nach oben aufklappen (nur möglich ohne Anschlusskabel). Stabröhren in die beidseitige Halterung am Gitter einführen und durch Drehen um 90 Grad einrasten lassen. 
Schutzfolie vom Klebeeinsatz abziehen. 
Schutzgitter nach unten klappen und den Insektenvernichter am endgültigen Standort aufstellen/aufhängen. 
 
Einschalten / Ausschalten 
Zum Einschalten die Buchse der Anschlussleitung in den Insektenvernichter und den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose einstecken. 
Zum Ausschalten Netzstecker ziehen. 
 
Reinigung / Wartung 
Die Reinigung des Gerätes und der Austausch der Klebefolie sollte aus hygienischen Gründen regelmäßig und bei Bedarf vorgenommen werden. 
WARNUNG 
Vor jeder Reinigung den Stecker am Gerät ziehen. 
Klappen Sie das Schutzgitter nach oben. Die Folie kann entnommen und gemäß den örtlichen Abfallbestimmungen entsorgt werden. 
Reinigen Sie anschließend die Innenflächen, das Gehäuse und Schutzgitter mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. 
Setzen Sie eine neue Folie ein und entfernen Sie den Klebeschutz. 
 
Tauschen Sie die UV-Stabröhren mindesten einmal pro Jahr aus. UV-Stabröhren enthalten Schadstoffe und dürfen nicht in den Hausmüll, bitte umweltgerecht entsorgen. 
Neue Folien und Stabröhren sind zu beziehen bei SASA Sauer GmbH (Adresse siehe unten). 
 
Bei längerem Nichtgebrauch das Gerät reinigen und an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahren. 
 
Entsorgung 
Dieses Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. UV-Stabröhren bitte vorher entfernen und getrennt entsorgen. Auch das Verpackungsmaterial kann einer Wiederverwertung zugeführt werden. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. 
 
Technische Beschreibung 
	Maße H/B/T: 	 
	29 cm x 47 cm x 9,5 cm 

	Gewicht: 	 
	3,8 kg 

	Nennspannung:   
	230 V/50 Hz 

	Nennaufnahme:   
	45 W 

	Schutzklasse:  	 
	Schutzklasse 1  

	Lampe:   	 
	FL 15 T8 


 
Garantie 
Die Gerätegarantie beträgt 4 Jahre bei bestimmungsgemäßer Verwendung (Leuchtmittel ausgenommen). 


SASA Sauer GmbH, Karl-Schiller-Str. 14, D-76684 Östringen / Germany
Telefon (+49) 0 72 53 / 9 88 77 99,
e-mail:                                                                                                                                                                                                                 info@sauer-systems.com
www.sauer-systems.com

